Fordon 2014-2

Bilaga 4

**EXEMPEL PÅ PRECISERING AV FUNKTIONER SOM KAN GÖRAS VID AVROP MED FÖRNYAD KONKURRENSUTSÄTTNING**

1. Fordonskategori (personbilar A - Db, transportbilar E - G)
2. Maximal leveranstid från beställningstillfället
3. Fordonet ska uppfylla gällande statlig miljöbilsdefinition
4. Auktoriserad service kan utföras inom x mil från fordonets stationeringsort
5. Drivmedel
6. Minst x antal passagerarplatser utöver föraren
7. Fordonet ska kunna lasta minst xx kg (gäller i första hand transportfordon)
8. Fordonet ska kunna lasta minst m³ (gäller i första hand transportfordon)
9. Fordonet ska vara godkänt för släpvagnsvikt om xx kg
10. Fordonet ska vara godkänt för släpvagnsvikt om xx kg vid B-behörighet
11. Markfrigång xx cm (minst intervall om 5 cm)
12. Fyrhjulsdrift
13. Adaptiv farthållare (Personbilar)
14. Fordonen ska vara utrustat med:
	* Antal dörrar
	* Automatisk/manuell växellåda
	* Lågväxel
	* Färg
	* Airbag på förarsidan (Transportfordon)
	* Airbag på passagerarsidan (Transportfordon)
	* ABS-bromsar (Transportfordon)
	* Alkolås
	* System för sparsam körning som ger föraren återkoppling på körsättet med information om medel- och momentanförbrukning av bränsle
	* ISA – Intelligent stöd för anpassning av hastighet
	* Aktiva säkerhetssystem, exempel:
		+ Autobroms vid hastighet i upp till xx km/h
		+ Utrustad med fotgängardetektion, med autobroms
		+ Utrustad med cyklistdetektion, med autobroms
		+ Utrustad med döda vinkelvarnare
		+ Utrustad med trötthetsvarnare
		+ Automatiskt nödsamtal till larmcentral (eCall)
	* Parkeringssensor alt. Kamera
	* Externt ljud vid backning
	* Motorvärmare
	* Kupévärmare
	* Fjärrstyrt centrallås
	* Fällbart och delat ryggstöd bak
	* Filter för rening av friskluft från damm och pollen
	* Samtliga sittplatser utrustade med trepunkts säkerhetsbälte och nackstöd
	* El-backspeglar
	* I höjdled ställbara bältesinfästningar
	* Ställbar ratt
	* Höj- och sänkbar förarstol
	* Yttertemperaturmätare
	* AC eller liknande
	* Larm
	* Brandsläckare
	* Radio, elförsörjningen till radion skall brytas när nyckeln tas ur tändningslåset
	* Dragkrok