**HÅLLBARHETSINTYG NIVÅ BAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Produktnamn** | Klicka här för att ange text. |
| **Produktserie** | Klicka här för att ange text. |
| **Anbudsgivare/ramavtalsleverantör** | Klicka här för att ange text. |
| **Tillverkare** | Klicka här för att ange text. |
| **Anbudsgivarens/leverantörens artikelnummer** | Klicka här för att ange text. |
| **Tillverkarens artikelnummer** | Klicka här för att ange text. |
| **Typfallsprodukt  eller**  **Övrigt sortiment** | Om typfallsprodukt, ange typfallsnummer C xxx eller H xxx |

*Frivillig information*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Innehåll av återvinningsbart material i produkten** vikt% för hela produkten | ange andel återvinningsbart material | |
| **Innehåll av återvunnet och/eller förnybart material i produkten**  vikt% för hela produkten | trämaterial | ange andel återvunnet trämaterial |
| textilmaterial | ange andel återvunnet textilmaterial |
| plast och gummimaterial | ange andel återvunnen plast och gummimaterial |
| ange andel förnybar plast och gummimaterial |
| stoppningsmaterial | ange andel återvunnet stoppningsmaterial |
| ange andel förnybart stoppningsmaterial |



PLATS FÖR PRODUKTBILD

H = hållbarhetskrav

|  |
| --- |
| **Generellt undantag från krav i hållbarhetsintyget:** små enkla komponenter som väger mindre än 100 gram, exempelvis kardborreband, blixtlås, tygstroppar, möbeltassar, häftklammer, skruv, spik, gångjärn, beslag och liknande. |

*Inköpscentralen och upphandlande myndighet förbehåller sig rätten att i samband med uppföljning under avtalstiden begära att bevis i form av signerad försäkran från tillverkare ska kompletteras med en försäkran från underleverantör för respektive avsnitt, till exempel avsnitt trä.*

|  |
| --- |
| **Trä** |

Kraven omfattar de timmer och trävaror som listas i bilaga I till förordning (EU) nr 995/2010. Krav H1 till och med H2 omfattar även ingående kork, bambu, rotting och linoleum.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Innehåller produkten över 5 vikt% trämaterial?** | | | |
| NEJ  *om Nej – hoppa till nästa avsnitt* | | | |
| JA | ange i vilka delar (ex sits) | ange vilka trämaterial, t ex massiv björk (om flera - använd separat intyg) | ange tillverkares namn |

### H1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Ämnen på kandidatförteckningen** | | | **KRAV:** | Information om innehåll av ämnen som är upptagna på gällande kandidatförteckning (Artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) som finns i produktens träkomponenter i halter över 0,1 vikts% (1000 mg/kg) per ämne. | | **GODTAGBARA BEVIS:** | Giltigt intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar;   * Svanens kriterier för möbler version 4 eller senare, eller * Möbelfakta version 2019-05-01 eller senare, eller * EU Ecolabels kriterier för möbler version 2016/1332/EG eller senare, eller * Likvärdig oberoende tredjepartscertifiering av typ I (ISO 14024) som visar att kravet uppfylls, eller   En lista över de ämnen på kandidatförteckningen som förekommer i halter över 0,1 vikts% (1000 mg/kg) i respektive produkt. Finns ämnena inte över den angivna halten så anges detta, då krävs ej lista. Informationen ska baseras på teknisk dokumentation, t ex aktuellt säkerhetsdatablad från tillverkare samt innehållstester om nödvändigt. | | | | |
| **FÖRTYDLIGANDE:** | Om nya ämnen förs upp på kandidatförteckningen under avtalstiden, ska inköpscentralen och upphandlande myndighet, vid begäran, ges information om dessa förekommer i produkter. Detta ska ske inom sex månader efter europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning. Om en kemisk produkt innehåller > 0,1% av ett ämne från ECHAs kandidatlista över SVHC-ämnen ska det framgå i avsnitt 2 i säkerhetsdatabladet. | | |
| Finns dokumentation som styrker att kravet uppfylls? | NEJ | JA | Ej tillämpligt  Klicka här för att ange motivering (obligatoriskt). |
| Ange verifikatsbenämning (ex. Svanenlicens) på dokumentation som styrker att kravet uppfylls | Om flera ange samtliga | | |

### H2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Formaldehyd i träbaserade skivor** | |  | | **KRAV:** | Produkter med träbaserade skivor som innehåller formaldehydbaserade tillsatser, ska uppfylla emissionskrav för formaldehyd som inte överstiger E1 enligt standard SS-EN 13986 eller likvärdigt, dvs träbaserade skivor ska inte avge mer än 0,124 mg formaldehyd per m3 luft. | | | **GODTAGBARA BEVIS:** | * Giltigt intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar;   + Möbelfakta version 2019-05-01 eller senare, eller   + Svanens kriterier för möbler version 4 eller senare, eller   + EU- Ecolabels kriterier för möbler vers 2016/1332/EG eller senare, eller   + Likvärdig oberoende tredjepartscertifiering av typ I (ISO 14024) som visar att kravet uppfylls, eller * Teknisk dokumentation, ex E1-certifikat, CARB 2 (gäller ej tunna MDF-skivor), eller motsvarande provningsrapport enligt standarden SS-EN 717-1:2004 eller likvärdig standard för emissionsprovning av träbaserade skivor. | | | | | |
| Finns dokumentation som styrker att kravet uppfylls? | NEJ | JA | Ej tillämpligt  Klicka här för att ange motivering (obligatoriskt). |
| Ange verifikatsbenämning (ex. Svanenlicens) på dokumentation som styrker att kravet uppfylls | *Om flera ange samtliga* | | |

### H3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Hållbart timmer och trävara** | |  | | **KRAV:** | Timmer eller trävaror som omfattas av förordning (EU) nr 995/2010 (EU:s timmerförordning) måste ha avverkats i enlighet med nämnda förordning. Timmer som omfattas av giltiga Flegt-licenser eller relevanta CITES-tillstånd och CITES-intyg ska anses ha avverkats i enlighet med förordningen. | | | **GODTAGBARA BEVIS:** | * Giltigt intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar;   + Svanens kriterier för möbler version 4 eller senare, eller   + EU- Ecolabels kriterier för möbler vers 2016/1332/EG eller senare, eller   + Möbelfakta version 2019-05-01 eller senare, eller * Spårbarhetscertifikat för tillverkaren av produkten, utfärdat i enlighet med tredjeparts certifieringssystem som FSC, PEFC eller motsvarande, och * exempel på faktura från köp där FSC/PEFC-claim framgår (ev känslig information om priser kan döljas),   eller;  I de flesta fall – när leverantören inte är det företag som för första gången släpper ut timret eller trävarorna på EU:s inre marknad utan erhåller dessa produkter från andra (definieras som en ”handlare” i förordning (EU) nr 995/2010) – ska leverantören tillhandahålla följande information vad gäller timmer eller trävaror;   * Uppgifter om de verksamhetsutövare eller handlare som har levererat timret och trävarorna som ska användas i möblerna. * Handlingar eller andra uppgifter som anger att trävarorna överensstämmer med den tillämpliga lagstiftningen. * Bevis på att de riskbedömningsförfaranden och riskreducerande förfaranden som används är i enlighet med artikel 6.1 b och c i förordning (EU) nr 995/2010.   I de fall då leverantören för första gången släpper ut timret eller möbelprodukterna som innehåller trä på EU:s inre marknad (definieras som en ”verksamhetsutövare” i förordning (EU) nr 995/2010), ska leverantören tillhandahålla följande information vad gäller timmer eller trävaror som omfattas av punktkontrollen:   * En beskrivning av varje typ av timmer som används, inklusive handelsnamn, produkttyp, träslagets gängse namn och, i tillämpliga fall, dess fullständiga vetenskapliga namn. * Namn och adress för leverantören av timret och trävarorna. * Avverkningsland och i tillämpliga fall i) subnationell region där timret avverkades, ii) avverkningskoncession, iii) kvantitet (uttryckt i volym, vikt eller antal enheter). * Handlingar eller andra uppgifter som anger att trävarorna överensstämmer med den tillämpliga lagstiftningen. * Bevis på att de riskbedömningsförfaranden och riskreducerande förfaranden som används är i enlighet med artikel 6.1 b och c i förordning (EU) nr 995/2010. Detta kan innefatta certifiering eller andra av tredje part kontrollerade system. | | | | | |
| **FÖRTYDLIGANDE:** | Motsvarar [Timmerförordningen.](https://www.skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/timmerforordningen/) | | |
| Finns dokumentation som styrker att kravet uppfylls? | NEJ | JA | Ej tillämpligt  Klicka här för att ange motivering (obligatoriskt). |
| Ange verifikatsbenämning (ex. Svanenlicens) på dokumentation som styrker att kravet uppfylls | *Om flera ange samtliga* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Textil, skinn och läder** |  |  |

### Om produkten erbjuds med flera olika textilmaterial ska hållbarhetsintyget kompletteras med separata intyg för respektive textilvariation.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Innehåller produkten över 1 vikt% textil, skinn och/eller lädermaterial?** | | | |
| NEJ  *om Nej – hoppa till nästa avsnitt* | | | |
| JA | ange i vilka delar (ex sits) | ange vilka slags textilmaterial, t ex bomull (om flera - använd separat intyg) | ange tillverkares namn |

### H4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Ämnen på kandidatförteckningen** | | | **KRAV:** | Information om innehåll av ämnen som är upptagna på gällande kandidatförteckning (Artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) som finns i produktens textil-, skinn och lädermaterial i halter över 0,1 vikts% (1000 mg/kg) per ämne. | | **GODTAGBARA BEVIS:** | Giltigt intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar;   * Svanens kriterier för möbler version 4 eller senare, eller * Möbelfakta version 2019-05-01 eller senare, eller * Svanens kriterier för textil, skinn och läder, version 4 eller senare, eller * EU Ecolabels kriterier för möbler version 2016/1332/EG eller senare, eller * EU Ecolabels 2014/350/EU eller senare, eller * OEKO-TEX 100 (produktklass I, II, IV) version 2019 eller senare, eller * Bra Miljöval textil kriterier version 2012 (kategori fiber och beredning) eller senare, eller * GOTS version 5/2017 eller senare, eller * Teknisk dokumentation, till exempel analysrapport från ackrediterat laboratorium som innehåller information som visar att kravet uppfylls, eller * Likvärdig oberoende tredjepartscertifiering av typ I (ISO 14024) som visar att kravet uppfylls, eller   En lista över de ämnen på kandidatförteckningen som förekommer i halter över 0,1 vikts% (1000 mg/kg) i respektive produkt. Finns ämnena inte över den angivna halten så anges detta, då krävs ej lista. Informationen ska baseras på teknisk dokumentation, t ex aktuellt säkerhetsdatablad från tillverkare samt innehållstester om nödvändigt. | | | | |
| **FÖRTYDLIGANDE:** | Om nya ämnen förs upp på kandidatförteckningen under avtalstiden, ska inköpscentralen underrättas om dessa förekommer i produkter. Detta ska ske inom sex månader efter europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning. Om en kemisk produkt innehåller > 0,1% av ett ämne från ECHAs kandidatlista över SVHC-ämnen ska det framgå i avsnitt 2 i säkerhetsdatabladet.  OEKO-TEX 100 certifierad textil ska vara certifierad i sin helhet. | | |
| Finns dokumentation som styrker att kravet uppfylls? | NEJ | JA | Ej tillämplig  Klicka här för att ange motivering (obligatoriskt). |
| Ange verifikatsbenämning (ex. Svanenlicens) på dokumentation som styrker att kravet uppfylls | Om flera ange samtliga | | |

### H5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Flamskyddsmedel** |  |  | | **KRAV:** | Produkternas ingående textil-, skinn och lädermaterial ska inte innehålla något av de sex namngivna flamskyddsmedlen enligt lista H5 i bilaga Lista med kemiska ämnen. Maximal tillåten halt som förorening är 0,1 vikt%. | | | **GODTAGBARA BEVIS:** | Giltigt intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar;   * Svanens kriterier för möbler version 4 eller senare, eller * EU- Ecolabel kriterier för möbler version 2016/1332/EG eller senare, eller * OEKO-TEX 100 (produktklass I, II, IV) 2018 eller senare, eller * Svanens kriterier för textil, skinn och läder version 4 eller senare, eller * Bra Miljöval textil kriterier version 2012 eller senare (kategori fiber och beredning), eller * GOTS version 5/2017 eller senare, eller * Blue Sign (BSSL) version 9/2018 eller senare (användningsområde A, B och C), eller * Möbelfakta version 2019-05-01 eller senare, kompletterat med separat intyg för TDCPP fungerar som bevis för övriga produkter, eller * Likvärdig oberoende tredjepartscertifiering av typ I (ISO 14024) som visar att kravet uppfylls, eller   Teknisk dokumentation, t ex provningsrapport, eller  Signerad försäkran från tillverkare som intygar att listade flamskyddsmedlen inte ingår i textil- skinn och lädermaterialet eller att det är ett naturligt brandsäkert material. | | |  |  | | | | | |
| **FÖRTYDLIGANDE:** | OEKO-TEX 100 certifierad textil ska vara certifierad i sin helhet.  För inredningsmaterial för dekorationsändamål, ex gardiner, dukar, draperier och rullgardiner godtas certifikat enl produktklass IV eller supplement special article. Motsvarar UHM 10016:3 basnivå. | | |
| Finns dokumentation som styrker att kravet uppfylls? | NEJ | JA | Ej tillämpligt  Klicka här för att ange motivering (obligatoriskt). |
| Ange verifikatsbenämning (ex. Svanenlicens) på dokumentation som styrker att kravet uppfylls | Om flera ange samtliga | | |

### H6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Färgämnen/Pigment** |  |  | | **KRAV:** | Produkternas ingående textil- skinn- och lädermaterial ska inte innehålla namngivna färgämnen och pigment enligt krav H6 i bilaga Lista med kemiska ämnen nivå bas. Haltgräns framgår av bilagan. | | | **GODTAGBARA BEVIS:** | Giltigt intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar;   * Svanens kriterier för möbler version 4 eller senare, eller * EU- Ecolabel kriterier för textil version 2014/350/EU (textil för barn) eller senare, eller * Bra Miljöval textil kriterier 2012 (kategori fiber och beredning) eller senare, eller * GOTS version 5/2017 eller senare, eller * OEKO-TEX 100 (produktklass I, II, IV) 2017, eller * Blue Sign (BSSL) version 7/2017 (användningsområde A, B, C) eller senare, eller * Möbelfakta version 2019-05-01 eller, eller * Likvärdig oberoende tredjepartscertifiering av typ I (ISO 14024) som visar att kravet uppfylls, eller   Teknisk dokumentation, t ex provningsrapport, eller  Signerad försäkran från tillverkare som intygar att listade färgämnen och pigment inte ingår i textil-, skinn och lädermaterialet. | | |  |  |  | | | | |
| **FÖRTYDLIGANDE:** | OEKO-TEX 100 certifierad textil ska vara certifierad i sin helhet.  För inredningsmaterial för dekorationsändamål, ex gardiner, dukar, draperier och rullgardiner godtas certifikat enl produktklass IV eller supplement special article. | | |
| Finns dokumentation som styrker att kravet uppfylls? | NEJ | JA | Ej tillämpligt  Klicka här för att ange motivering (obligatoriskt). |
| Ange verifikatsbenämning (ex. Svanenlicens) på dokumentation som styrker att kravet uppfylls | Om flera ange samtliga | | |

### H7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Formaldehyd** |  |  | | **KRAV:** | Halten formaldehyd (CAS-nr 50-00-0) i produkternas textil-, skinn och lädermaterial ska inte överstiga 300ppm (mg/kg). För produkter som är särskilt utformade för barn under 3 år ska halten inte överstiga 75ppm (mg/kg). | | | **GODTAGBARA BEVIS:** | Giltigt intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar;   * Möbelfakta version 2019-05-01 eller senare, eller * Svanen, kriterier för textil, skinn och läder version 4 eller senare, eller * Svanens kriterier för möbler och inredningar, version 4 eller senare, eller * EU Ecolabels kriterier för textil 2014/350/EU eller senare, eller * EU Ecolabels kriterier för möbler 2016/1332/EU eller senare, eller * Bra Miljöval textil kriterier version 2012 eller senare (kategori fiber och beredning), eller * GOTS version 5/2017 eller senare, eller * Blue Sign version 9/2018 eller senare (användningsområde A), eller * OEKO-TEX 100 (produktklass I eller II) version 2017 eller senare, eller * Likvärdig oberoende tredjepartscertifiering av typ I (ISO 14024) som visar att kravet uppfylls, eller   Teknisk dokumentation, t ex provningsrapport, eller  Signerad försäkran från tillverkare som intygar att kravet uppfylls. | | | | | |
| **FÖRTYDLIGANDE:** | OEKO-TEX 100 certifierad textil ska vara certifierad i sin helhet.  För inredningsmaterial för dekorationsändamål, ex gardiner, dukar, draperier och rullgardiner godtas certifikat enl produktklass IV eller supplement special article. | | |
| Finns dokumentation som styrker att kravet uppfylls? | NEJ | JA | Ej tillämpligt  Klicka här för att ange motivering (obligatoriskt). |
| Ange verifikatsbenämning (ex. Svanenlicens) på dokumentation som styrker att kravet uppfylls | Om flera ange samtliga | | |

### H8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ytbehandling** |  |  | | **KRAV:** | Klädda produkters textil-, skinn och lädermaterial, som har en vattenavvisande eller vattentät funktion, ska inte innehålla PFOA (perfluoroktansyra) eller PFOS (perfluoroktansulfonat) i högre halt än 0,1 vikt% samt inte överstiga halten 1 mikrogram per m2 avseende anjonen, dess metallsalter, haloniden, amiden och/eller andra derivat (även polymerer). OEKO-TEX certifierat textil-, skinn och lädermaterial godtas. | | | **GODTAGBARA BEVIS:** | Giltigt intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar;   * Svanens kriterier för möbler och inredningar, version 4 eller senare, eller * EU Ecolabels kriterier för möbler 2016/1332/EU eller senare, eller * OEKO-TEX 100 (produktklass I, II, IV) version 2018 eller senare, eller * Svanen, kriterier för textil, skinn och läder version 4 eller senare, eller * EU Ecolabels kriterier för textil 2014/350/EU eller senare, eller * Bra Miljövals kriterier för textil (kategori fiber och beredning) version 2012 eller senare, eller * GOTS version 5/2017 eller senare, eller * Möbelfakta version 2019-05-01 eller senare, eller * Likvärdig oberoende tredjepartscertifiering av typ I (ISO 14024) som visar att kravet uppfylls, eller * Teknisk dokumentation, t ex analysrapport från ackrediterat laboratorium (TOF-analys), eller   Signerad försäkran från tillverkare som intygar att produktens ingående textil-, skinn- och lädermaterial inte är ytbehandlat med vattenavvisande eller vattentät funktion, eller  Signerad försäkran från tillverkare som intygar att angivna ämnen inte har påförts produkternas textilmaterial. | | | | | |
| **FÖRTYDLIGANDE:** | Motsvarar UHM 11024:1 basnivå. OEKO-TEX 100 certifierad textil ska vara certifierad i sin helhet. För inredningsmaterial för dekorationsändamål, ex gardiner, dukar, draperier och rullgardiner godtas certifikat enligt produktklass IV eller supplement special article). | | |
| Finns dokumentation som styrker att kravet uppfylls? | NEJ | JA | Ej tillämpligt  Klicka här för att ange motivering (obligatoriskt). |
| Ange verifikatsbenämning (ex. Svanenlicens) på dokumentation som styrker att kravet uppfylls | Om flera ange samtliga | | |

### H9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Garvning av skinn/läder** | | | **KRAV:** | Produkternas ingående skinn- och lädermaterial ska inte innehålla följande metaller;   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Krom VI | CAS-nr  1854-29-9 | *medelkoncentration högst 3 ppm (testrapport med analys enligt: CEN/TS 14495 eller motsvarande)* | | Arsenik | CAS.nr  7440-38-2 | *ingen restkoncentration (detektionsgräns 1,0 ppm, testrapport med analys enligt: CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller motsvarande)* | | Kadmium | CAS-nr 7440-43-9 | *ingen restkoncentration (detektionsgräns 10 ppm, testrapport med analys enligt: CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller motsvarande)* | | Bly | CAS-nr 7439-92-1 | *ingen restkoncentration (detektionsgräns 10 ppm, testrapport med analys enligt: CEN TC 309 WI 065 - 4.3 eller motsvarande)* | | | **GODTAGBARA BEVIS:** | Giltigt intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar;   * Möbelfakta version 2019-05-01 eller senare, eller * Svanens kriterier för textil version 4 eller senare, eller * Svanens kriterier för möbler, version 4 eller senare, eller * OEKO-TEX 100, (produktklass I, II, IV / Leather standard) version 2017 eller senare, eller * Blue Sign (användningsområde A, B, C) version 4/2014 eller senare, eller * Likvärdig oberoende tredjepartscertifiering av typ I (ISO 14024) som visar att kravet uppfylls, eller   Provningsrapporter som visar att kravet uppfylls, exempelvis enligt följande standarder; EN/ISO 17075 (krom VI) och CEN/TC 309 WI 065-4.3, AAS, ICP-OES or ICP-MS (kadmium och bly), eller  Signerad försäkran från tillverkare som försäkrar att listade metaller inte ingår i textil-, skinn och lädermaterialet. | | | | |
| **FÖRTYDLIGANDE:** | OEKO-TEX 100 certifierat skinn/läder ska vara certifierad i sin helhet. För inredningsmaterial för dekorationsändamål, ex gardiner, dukar, draperier och rullgardiner godtas certifikat enl produktklass IV eller supplement special article. | | |
| Finns dokumentation som styrker att kravet uppfylls? | NEJ | JA | Ej tillämpligt  Klicka här för att ange motivering (obligatoriskt). |
| Ange verifikatsbenämning (ex. Svanenlicens) på dokumentation som styrker att kravet uppfylls | Om flera ange samtliga | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plast och gummi** |  |  |

Plast- eller gummidelar, stoppnings- eller fyllningsmaterial som innehåller plast (t ex cellplast eller polyuretanskum), vävplast, konstläder och plastbeläggning på textil, skinn och läder som ingår i produkten ska redovisas i detta avsnitt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Innehåller produkten plast och/eller gummi?** | | | |
| NEJ  *om Nej – hoppa till nästa avsnitt* | | | |
| JA | ange i vilka delar (ex sits) | ange vilka plast- och/eller gummimaterial, ex PP (om flera - använd separat intyg) | ange tillverkares namn |

### H10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Ämnen på kandidatförteckningen** | | | **KRAV:** | Information om innehåll av ämnen som är upptagna på gällande kandidatförteckning (Artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) som finns i produktens plast och gummidelar i halter över 0,1 vikts% (1000 mg/kg) per ämne. | | **GODTAGBARA BEVIS:** | Giltigt intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar;   * Svanens kriterier för möbler version 4 eller senare, eller * Möbelfakta version 2019-05-01 eller senare, eller * EU Ecolabels kriterier för möbler vers 2016/1332/EG eller senare, eller * OEKO-TEX 100 (produktklass I, II, IV) version 2019 eller senare, eller * Likvärdig oberoende tredjepartscertifiering av typ I (ISO 14024) som visar att kravet uppfylls, eller   En lista över de ämnen på kandidatförteckningen som förekommer i halter över 0,1 vikts% (1000 mg/kg) i respektive produkt. Finns ämnena inte över den angivna halten så anges detta, då krävs ej lista. Informationen ska baseras på teknisk dokumentation, t ex aktuellt säkerhetsdatablad från tillverkare samt innehållstester om nödvändigt. | |  |  | | | | |
| **FÖRTYDLIGANDE:** | Om nya ämnen förs upp på kandidatförteckningen under avtalstiden, ska inköpscentralen underrättas om dessa förekommer i produkter. Detta ska ske inom sex månader efter europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning. Om en kemisk produkt innehåller > 0,1% av ett ämne från ECHAs kandidatlista över SVHC-ämnen ska det framgå i avsnitt 2 i säkerhetsdatabladet. OEKO-TEX 100 certifierad textil ska vara certifierad i sin helhet. För inredningsmaterial för dekorationsändamål, ex gardiner, dukar, draperier och rullgardiner godtas certifikat enl produktklass IV eller supplement special article | | |
| Finns dokumentation som styrker att kravet uppfylls? | NEJ | JA | Ej tillämpligt  Klicka här för att ange motivering (obligatoriskt). |
| Ange verifikatsbenämning (ex. Svanenlicens) på dokumentation som styrker att kravet uppfylls | Om flera ange samtliga | | |

### H11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Flamskyddsmedel** |  |  | | **KRAV:** | Produkternas ingående plast- och gummimaterial ska inte innehålla något av de sex namngivna flamskyddsmedlen enligt lista H11 i bilaga Lista med kemiska ämnen, dvs dessa ska inte vara aktivt tillsatta. Maximal tillåten halt som förorening är 0,1 vikt%. | | | **GODTAGBARA BEVIS:** | Giltigt intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar;   * Svanens kriterier för möbler version 4 eller senare, eller * EU- Ecolabels kriterier för möbler version 2016/1332/EG eller senare, eller * Möbelfakta version 2019-05-01 eller senare, kompletterat med intyg för TDCPP, eller * OEKO-TEX 100 (produktklass I, II, IV) version 2019 eller senare, eller * Likvärdig oberoende tredjepartscertifiering av typ I (ISO 14024) som visar att kravet uppfylls, eller   Teknisk dokumentation, t ex provningsrapport, eller  Signerad försäkran från tillverkare som försäkrar att listade flamskyddsmedel inte tillsats i plast och gummimaterialet. | | | | | |
| **FÖRTYDLIGANDE:** | OEKO-TEX 100 certifierad textil ska vara certifierad i sin helhet. För inredningsmaterial för dekorationsändamål, ex gardiner, dukar, draperier och rullgardiner godtas certifikat enl produktklass IV eller supplement special article. Motsvarar UHM 10016:3 basnivå. | | |
| Finns dokumentation som styrker att kravet uppfylls? | NEJ | JA | Ej tillämpligt  Klicka här för att ange motivering (obligatoriskt). |
| Ange verifikatsbenämning (ex. Svanenlicens) på dokumentation som styrker att kravet uppfylls | Om flera ange samtliga | | |

### H12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Mjukgörare** |  |  | | **KRAV:** | Produkternas ingående plastmaterial ska inte ha aktiv tillsats av ftalater klassificerade som reproduktionstoxiska, med farokod H360 enligt CLP- förordningen (EG) nr 1272/2008. Maximal tillåten halt som förorening: 0,1 vikt%. | | | **GODTAGBARA BEVIS:** | Giltigt intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar;   * EU- Ecolabels kriterier för möbler version 2016/1332/EG (möbler för barn) eller senare, eller * Svanens kriterier för möbler och inredningar, version 4 eller senare, eller * Möbelfakta version 2019-05-01 eller senare, eller * OEKO-TEX 100 (produktklass I, II, IV) version 2019 eller senare, eller * Likvärdig oberoende tredjepartscertifiering av typ I (ISO 14024) som visar att kravet uppfylls, eller   Teknisk dokumentation, t ex provningsrapport, eller  Signerad försäkran från tillverkare som försäkrar att berörda ftalater inte tillsats i plastmaterialet.  OEKO-TEX certifierat konstläder godtas. | | | | | |
| **FÖRTYDLIGANDE:** | OEKO-TEX 100 certifierad textil ska vara certifierad i sin helhet. För inredningsmaterial för dekorationsändamål, ex gardiner, dukar, draperier och rullgardiner godtas certifikat enl produktklass IV eller supplement special article. | | |
| Finns dokumentation som styrker att kravet uppfylls? | NEJ | JA | Ej tillämpligt  Klicka här för att ange motivering (obligatoriskt). |
| Ange verifikatsbenämning (ex. Svanenlicens) på dokumentation som styrker att kravet uppfylls | Om flera ange samtliga | | |

### H13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pigment** |  |  | | **KRAV:** | Pigment med bly (Pb), kadmium (Cd), tenn (Sn), sexvärt krom (CrVI) eller kvicksilver (Hg) får inte aktivt tillsättas i produkternas ingående plast- och gummidelar. Maximal tillåten halt som förorening är 0,01 vikt% uppmätt värde/detalj. | | | **GODTAGBARA BEVIS:** | Giltigt intyg/licens eller motsvarande enligt det miljömärkningar som tillämpas för att uppfylla kravet, ex;   * Möbelfakta version 2019-05-01 eller senare, eller * EU- Ecolabels kriterier för möbler version 2016/1332/EG eller senare, eller * Svanens kriterier för möbler version 4 eller senare, eller * OEKO-TEX 100 (produktklass I, II, IV) version 2019 eller senare, eller * Likvärdig oberoende tredjepartscertifiering av typ I (ISO 14024) som visar att kravet uppfylls, eller   Teknisk dokumentation, ex provningsrapport, eller  Signerad försäkran från tillverkare som försäkrar att listade pigment inte tillsats i plast och gummimaterialet. | | | | | |
| **FÖRTYDLIGANDE:** | OEKO-TEX 100 certifierad textil ska vara certifierad i sin helhet. För inredningsmaterial för dekorationsändamål, ex gardiner, dukar, draperier och rullgardiner godtas certifikat enl produktklass IV eller supplement special article. | | |
| Finns dokumentation som styrker att kravet uppfylls? | NEJ | JA | Ej tillämpligt  Klicka här för att ange motivering (obligatoriskt). |
| Ange verifikatsbenämning (ex. Svanenlicens) på dokumentation som styrker att kravet uppfylls | Om flera ange samtliga | | |

### H14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **PVC** | | | **KRAV:** | Produkternas ingående plast- och gummimaterial ska vara fria från PVC.  Undantag: elektriska komponenter (t ex elkablar). | | **GODTAGBARA BEVIS:** | Giltigt intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar;   * Möbelfakta version 2019-05-01 eller senare, eller * Svanens kriterier för möbler version 4 eller senare, eller * EU- Ecolabel kriterier för möbler version 2016/1332/EG eller senare, eller * Likvärdig oberoende tredjepartscertifiering av typ I (ISO 14024) som visar att kravet uppfylls, eller   Teknisk dokumentation, ex provningsrapport, eller  Signerad försäkran från tillverkare som försäkrar att delarna är PVC-fria. | | | | |
| **FÖRTYDLIGANDE:** | Upphandlande myndigheter kan när så är påkallat ange att de accepterar undantag från krav H14 för sjukhusväv/urinväv och vävplast/konstläder på produkter avsedda för vårdmiljö. | | |
| Finns dokumentation som styrker att kravet uppfylls? | NEJ | JA | Ej tillämpligt  Klicka här för att ange motivering (obligatoriskt). |
| Ange verifikatsbenämning (ex. Svanenlicens) på dokumentation som styrker att kravet uppfylls | Om flera ange samtliga | | |

### H15

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **SCCP** | | | **KRAV:** | Ej tillämpligt på nivå bas. | |

### H16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Märkning plastdelar** | | | **KRAV:** | Plastdelar som väger >100g ska vara märkta enligt ISO 11469 och ISO 1043 del 1-4, eller annan likvärdig standard. Om fyllmedel, flamskyddsmedel eller mjukgörare avsiktligt har blandats i plasten i större proportion än 1 vikt% ska förekomsten av dessa ämnen framgå av märkningen enligt EN ISO 1043, del 2–4. | | **GODTAGBARA BEVIS:** | Giltigt intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar;   * Möbelfakta version 2019-05-01 eller senare, eller * Svanens kriterier för möbler version 4 eller senare, eller * EU Ecolabels kriterier för möbler 2014/350/EU eller senare, eller * Likvärdig oberoende tredjepartscertifiering av typ I (ISO 14024) som visar att kravet uppfylls, eller   Signerad försäkran från tillverkare om att kravet efterlevs inklusive en förteckning med ingående plastdelar som väger mer än 100g där det framgår hur dessa är märkta. Om produkten innehåller plastdelar med en vikt >100 g som inte är märkta ska detta motiveras men en beskrivning av undantagen som gäller. Vid undantag ska även uppgifter om polymertyp och eventuella tillsatser, enligt kraven i EN ISO 11469 och EN ISO 1043 (del 1–4) tillhandahållas vid begäran. | | | | |
| **FÖRTYDLIGANDE:** | Motsvarar UHM KravID: 10032: 1 version 2015-05-04 (ändring 50 gram till 100 gram).  Plastdelar som är tekniskt omöjliga att märka kan undantas, ex pga;  - märkning skulle påverka plastdelens prestanda eller funktionalitet på ett negativt sätt.  - det är inte tekniskt möjligt att märka delen pga den produktionsmetod som används.  - det finns ingen lämplig yta som är tillräckligt stor för att märkningen ska vara läsbar och kunna identifieras av ett återvinningsföretag. Märkningen av respektive plastdel ska vara väl synlig, men märkningen behöver inte vara väl synlig när möbeln är färdigmonterad. Ex på märkning: >ABS< och >PC+ABS< | | |
| Finns dokumentation som styrker att kravet uppfylls? | NEJ | JA | Ej tillämpligt  Klicka här för att ange motivering (obligatoriskt). |
| Ange verifikatsbenämning (ex. Svanenlicens) på dokumentation som styrker att kravet uppfylls | Om flera ange samtliga | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ytbehandling av trä, plast, gummi och metall** |  |
| Laminat betraktas som ytbehandling. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Är produkten (dvs möbeln) behandlad med ytbehandlingsprodukter?** | | | |
| NEJ  *om Nej – hoppa till nästa avsnitt* | | | |
| JA | ange i vilka delar (ex sits) | ange vilken/vilka ytbehandlingar (produktnamn) (om flera - använd separat intyg) | ange tillverkares namn |

### H17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Ämnen på kandidatförteckningen** | | | **KRAV:** | Information om innehåll av ämnen som är upptagna på gällande kandidatförteckning (Artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) som finns i kemiska produkter som används för ytbehandling av produkternas ingående trä, plast, gummi och metallkomponenter i halter över 0,1 vikts% (1000 mg/kg) per ämne. | | **GODTAGBARA BEVIS:** | Giltigt intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar;   * Svanens kriterier för möbler version 4 eller senare, eller * Möbelfakta version 2019-05-01 eller senare, eller * EU Ecolabels kriterier för möbler vers 2016/1332/EG eller senare, eller * Likvärdig oberoende tredjepartscertifiering av typ I (ISO 14024) som visar att kravet uppfylls, eller   Tekniska dokumentation, ex aktuella säkerhetsdatablad på ingående ytbehandlingsprodukter eller  En lista över de ämnen på kandidatförteckningen som förekommer i halter över 0,1 vikts% (1000 mg/kg) i respektive produkt. Finns ämnena inte över den angivna halten så anges detta, då krävs ej lista. Informationen ska baseras på teknisk dokumentation, t ex aktuellt säkerhetsdatablad från tillverkare samt innehållstester om nödvändigt. | | | | |
| **FÖRTYDLIGANDE:** | Om nya ämnen förs upp på kandidatförteckningen under avtalstiden, ska inköpscentralen underrättas om dessa förekommer i produkter. Detta ska ske inom sex månader efter europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning. Om en kemisk produkt innehåller > 0,1% av ett ämne från ECHAs kandidatlista över SVHC-ämnen ska det framgå i avsnitt 2 i säkerhetsdatabladet. | | |
| Finns dokumentation som styrker att kravet uppfylls? | NEJ | JA | Ej tillämpligt  Klicka här för att ange motivering (obligatoriskt). |
| Ange verifikatsbenämning (ex. Svanenlicens) på dokumentation som styrker att kravet uppfylls | Om flera ange samtliga | | |

### H18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ytbehandlingsprodukters klassificering** | |  | | **KRAV:** | Produkten ska inte vara ytbehandlad med kemiska produkter som är klassificerade, antingen i EU-bindande klassificering eller genom självklassificering, med någon eller några av nedanstående faroangivelser enligt CLP-förordningen (1272/2008): | | | **Akut toxicitet** | H300, H301, H310, H311, H330, H331 | | | **Organtoxisk** | H370, H372 | | | **Cancerframkallande** | H350, H351 | | | **Mutagen** | H340, H341 | | | **Reproduktionstoxisk** | H360, H361 | | | **Miljöfarligt** | H400, H410, H411 | | | Undantag: Om det av tekniska skäl, exempelvis spritdesinfektionskrav på ytan, krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkta som miljöfarliga med någon av faroangivelserna H400, H410, H411 kan detta accepteras om tillförd mängd är mindre än 14g per m2 yta. I detta fall ska beräkning av påförd mängd miljöfarligt ämne bifogas.  Undantag gäller enligt EU- Ecolabels kriterier för Möbler version 2016/1332/EG, bilaga kriterier för EU-miljömärket, kriterium 2 Allmänna krav avseende farliga ämnen och blandningar, punkt 2.2 Begränsning av CLP-klassificerade ämnen och blandningar som används i möbler, tabell 2. | | | | **GODTAGBARA BEVIS:** | Giltigt intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar;   * EU Ecolabels kriterier för möbler version 2016/1332/EG eller senare, eller * Svanen kriterier för möbler version 4 eller senare, * Möbelfakta version 2019-05-01 eller senare, eller * Likvärdig oberoende tredjepartscertifiering av typ I (ISO 14024) som visar att kravet uppfylls, eller   Teknisk dokumentation, ex aktuella säkerhetsdatablad samt, om relevant fullständig innehållsdeklaration och beräkning av påförd mängd, eller  Signerad försäkran från tillverkare som intygar att kravet uppfylls | | | | | |
| Finns dokumentation som styrker att kravet uppfylls? | NEJ | JA | Ej tillämpligt  Klicka här för att ange motivering (obligatoriskt). |
| Ange verifikatsbenämning (ex. Svanenlicens) på dokumentation som styrker att kravet uppfylls | Om flera ange samtliga | | |

### H19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **VOC** |  |  | | **KRAV:** | Om produkten är ytbehandlad med kemisk produkt som innehåller flyktiga organiska föreningar (VOC) ska något av följande krav uppfyllas;   * Ytbehandlingsprodukten får max innehålla 5 vikt% VOC * Total påföringsmängd ≤60g VOC/m2   Beräkning för att visa att kravet uppfylls krävs om ytbehandlingsprodukten innehåller ≥ 5% VOC.  Undantag: pulverlackade ytor undantas från kravet. | | | **GODTAGBARA BEVIS:** | Giltigt intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar;   * Möbelfakta version 2019-05-01, * EU Ecolabels kriterier för möbler 2016/1332/EG eller senare, eller * Svanens kriterier för möbler 031/4 eller senare (bord, stolar och andra produktgrupper), eller * Likvärdig oberoende tredjepartscertifiering av typ I (ISO 14024) som visar att kravet uppfylls, eller * Teknisk dokumentation där det framgår vilka ytbehandlingsprodukter som ingår, aktuella säkerhetsdatablad med redovisning av produkternas sammansättning (ingående ämnens CAS-nummer och mängder). Om relevant ska beräkning av påförd mängd VOC per kvadratmeter framgå, eller * Signerad försäkran från tillverkare som försäkrar att ytbehandlingsprodukter som ingår i produkten uppfyller kravet | | | | | |
| **FÖRTYDLIGANDE:** | Flyktig organisk förening definieras enligt direktiv 2010/75/EU som en organisk förening och den fraktion av kreosot som vid 293,15 k har ett ångtryck av minst 0,01 kPa eller som har motsvarande flyktighet under de särskilda användningsförhållandena. | | |
| Finns dokumentation som styrker att kravet uppfylls? | NEJ | JA | Ej tillämpligt  Klicka här för att ange motivering (obligatoriskt). |
| Ange verifikatsbenämning (ex. Svanenlicens) på dokumentation som styrker att kravet uppfylls | Om flera ange samtliga | | |

### H20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Metallbeläggning (krom, nickel och zink)** | |  | | **KRAV:** | Produkterna får inte ytbehandlas med ytbehandlingsprodukt som innehåller sexvärt krom (CrVI). Ytbehandling av metaller med trevärt krom (III) i kombination med nickel och/eller zink accepteras för komponenter på stapelbara möbler, fällbara möbler eller möbler som kan utsättas för kraftigt slitage (t.ex. underreden, ben), men komponenter som är avsedda för regelmässig kontakt med hud (ex armstöd) ska inte ytbehandlas med krom, nickel eller zink. | | | **GODTAGBARA BEVIS:** | Giltigt intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar;   * Svanens kriterier för möbler version 4 eller senare, eller * Möbelfakta version 2019-05-01 eller senare, eller * EU Ecolabels kriterier för möbler 2016/1332/EU eller senare, eller * Likvärdig oberoende tredjepartscertifiering av typ I (ISO 14024) som visar att kravet uppfylls, eller   Teknisk dokumentation som beskriver hur kravet uppfylls, ex en fullständig innehållsförteckning och bild eller beskrivning av möbelns konstruktion, eller  Signerad försäkran från tillverkare som försäkrar att listade ämnen inte ingår i ytbehandlingsprodukter | | | | | |
| Finns dokumentation som styrker att kravet uppfylls? | NEJ | JA | Ej tillämpligt  Klicka här för att ange motivering (obligatoriskt). |
| Ange verifikatsbenämning (ex. Svanenlicens) på dokumentation som styrker att kravet uppfylls | Om flera ange samtliga | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lim** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Innehåller produkten lim?** | | | |
| NEJ  *om Nej – hoppa till nästa materialslag* | | | |
| JA | ange i vilka delar (ex sits) | ange vilket/vilka lim (produktnamn)  (om flera - använd separat intyg) | ange tillverkarens namn |

### H21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Ämnen på kandidatförteckningen** | | | **KRAV:** | Information om innehåll av ämnen som är upptagna på gällande kandidatförteckning (Artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 om Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) som finns i lim som används vid tillverkning av produkten i halter över 0,1 vikts% (1000 mg/kg) per ämne. | | **GODTAGBARA BEVIS:** | Giltigt intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar;   * Svanen kriterier för möbler 031/4 eller senare, eller * EU Ecolabels kriterier för möbler version 2016/1332/EG eller senare, eller * Möbelfakta version 2019-05-01 eller senare, eller * Likvärdig oberoende tredjepartscertifiering av typ I (ISO 14024) som visar att kravet uppfylls, eller   Tekniska dokumentation, ex aktuella säkerhetsdatablad på ingående lim, eller  En lista över de ämnen på kandidatförteckningen som förekommer i halter över 0,1 vikts% (1000 mg/kg) i respektive produkt. Finns ämnena inte över den angivna halten så anges detta, då krävs ej lista. Informationen ska baseras på teknisk dokumentation, t ex aktuellt säkerhetsdatablad från tillverkare samt innehållstester om nödvändigt. | | | | |
| **FÖRTYDLIGANDE:** | Om nya ämnen förs upp på kandidatförteckningen under avtalstiden, ska inköpscentralen underrättas om dessa förekommer i produkter. Detta ska ske inom sex månader efter europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) offentliggörande av en reviderad kandidatförteckning. Om en kemisk produkt innehåller > 0,1% av ett ämne från ECHAs kandidatlista över SVHC-ämnen ska det framgå i avsnitt 2 i säkerhetsdatabladet. | | |
| Finns dokumentation som styrker att kravet uppfylls? | NEJ | JA | Ej tillämpligt  Klicka här för att ange motivering (obligatoriskt). |
| Ange verifikatsbenämning (ex. Svanenlicens) på dokumentation som styrker att kravet uppfylls | Om flera ange samtliga | | |

**H22**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **VOC** |  |  | | **KRAV:** | Lim som används vid tillverkning av produkter eller ingående komponenter till produkter får innehålla max 10 vikt% VOC (ångtryck över 0,01 kPa). | | | **GODTAGBARA BEVIS:** | Giltigt intyg/licens enligt något av följande miljömärkningar;   * Möbelfakta version 2019-05-01 eller senare, eller * Svanens kriterier för möbler 031/4 eller senare, eller * EU Ecolabels kriterier för möbler 2016/1332/EG, eller * Likvärdig oberoende tredjepartscertifiering av typ I (ISO 14024) som visar att kravet uppfylls, eller   Teknisk dokumentation, exempelvis ett säkerhetsdatablad för ingående lim där VOC halten framgår, eller  Signerad försäkran från tillverkare som försäkrar att VOC-kravet inte överskrids för ingående lim | | | | | |
| Finns dokumentation som styrker att kravet uppfylls? | NEJ | JA | Ej tillämpligt  Klicka här för att ange motivering (obligatoriskt). |
| Ange verifikatsbenämning (ex. Svanen licens) på dokumentation som styrker att kravet uppfylls | Om flera ange samtliga | | |

### H23

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Formaldehyd** |  |  | | **KRAV:** | Ej tillämpligt på nivå bas | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Elektriska produkter, belysningsarmaturer och inbyggd belysning** |  |
| H24 Ej tillämpligt på nivå bas | |

SIGNERING

Härmed intygas av tillverkare och anbudsgivare/ramavtalsleverantör att kraven på produkten enligt detta hållbarhetsintyg uppfylls.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Namn på tillverkare (företag)* |  | *Namn på anbudsgivare/*  *ramavtalsleverantör (företag)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Ort och datum* |  | *Ort och datum* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Ansvarig företrädares befattning* |  | *Ansvarig företrädares befattning* |
|  |  |  |

