Fordon 2014-2

Bilaga 4

**EXEMPEL PÅ PRECISERING AV FUNKTIONER SOM KAN GÖRAS VID AVROP MED FÖRNYAD KONKURRENSUTSÄTTNING**

1. Fordonskategori (personbilar A - Db, transportbilar E - G)
2. Maximal leveranstid från beställningstillfället
3. Fordonet ska uppfylla gällande statlig miljöbilsdefinition
4. Auktoriserad service kan utföras inom x mil från fordonets stationeringsort
5. Drivmedel
6. Minst x antal passagerarplatser utöver föraren
7. Fordonet ska kunna lasta minst xx kg (gäller i första hand transportfordon)
8. Fordonet ska kunna lasta minst m³ (gäller i första hand transportfordon)
9. Fordonet ska vara godkänt för släpvagnsvikt om xx kg
10. Fordonet ska vara godkänt för släpvagnsvikt om xx kg vid B-behörighet
11. Markfrigång xx cm (minst intervall om 5 cm)
12. Fyrhjulsdrift
13. Adaptiv farthållare (Personbilar)
14. Fordonen ska vara utrustat med:
    * Antal dörrar
    * Automatisk/manuell växellåda
    * Lågväxel
    * Färg
    * Airbag på förarsidan (Transportfordon)
    * Airbag på passagerarsidan (Transportfordon)
    * ABS-bromsar (Transportfordon)
    * Alkolås
    * System för sparsam körning som ger föraren återkoppling på körsättet med information om medel- och momentanförbrukning av bränsle
    * ISA – Intelligent stöd för anpassning av hastighet
    * Aktiva säkerhetssystem, exempel:
      + Autobroms vid hastighet i upp till xx km/h
      + Utrustad med fotgängardetektion, med autobroms
      + Utrustad med cyklistdetektion, med autobroms
      + Utrustad med döda vinkelvarnare
      + Utrustad med trötthetsvarnare
      + Automatiskt nödsamtal till larmcentral (eCall)
    * Parkeringssensor alt. Kamera
    * Externt ljud vid backning
    * Motorvärmare
    * Kupévärmare
    * Fjärrstyrt centrallås
    * Fällbart och delat ryggstöd bak
    * Filter för rening av friskluft från damm och pollen
    * Samtliga sittplatser utrustade med trepunkts säkerhetsbälte och nackstöd
    * El-backspeglar
    * I höjdled ställbara bältesinfästningar
    * Ställbar ratt
    * Höj- och sänkbar förarstol
    * Yttertemperaturmätare
    * AC eller liknande
    * Larm
    * Brandsläckare
    * Radio, elförsörjningen till radion skall brytas när nyckeln tas ur tändningslåset
    * Dragkrok